PaJa - İnşaat - G400 Kaynak

PaJa-trb > İnşaat > G400 Kaynağı

paja@paja-trb.cz
Source G400 - Multimetre - Fan Kontrolü - Fotoğraflar
Atölyemde KAZ 2 (40V / 2A) olmasına rağmen uzun süre kaynağa ihtiyacım vardı, ancak bazen başka bir kaynağa ve özellikle daha taşınabilir ve güçlü bir şeye ihtiyacım var. Küçük bir aramadan sonra, ELEKTROinzertu 6-7 / 96'dan G400 güç kaynağının sayısız onaylı tasarımına rastladım.
Kaynağı biraz değiştirdim, ancak temel bağlantılar ve işlevler değişmeden kaldı. Bir ekran olarak, bir voltmetre, bir ampermetre içeren ve aynı zamanda yük direncini hesaplayan, elfly.pl'ye göre mikroişlemci kontrollü bir multimetre seçimi. Bütün bunlar güzel bir arkadan aydınlatmalı ekranda düzenlenmiştir. İşlevler: Yazdığım gibi, kaynak olarak bağlantı açısından hemen hemen aynıdır.
Güç kaynağı G400 - ELEKTROinzert 6-7 / 96 . Bu nedenle, ayrıntılı bir açıklama ile ilgilenmeyeceğim, orijinal talimatlarda yer almaktadır:
Fiala Milan, orijinal makaleyi JPG: Source G400 sayfa 4 + Source G400 sayfa 5 veya PDF: Source G400'de açıklama, PCB, ayar ve ... ile birlikte taradı .
Bir bağlantı hatasından haberdar oldum. Orijinal talimatlar çok kötü bir şekilde yeniden çizildiğinden (DPS oturmalı) neredeyse hepsi çıktı ve kopyalandı.
Bu konuda daha fazlası Dolfi's G400 Kaynak Gerekli
Ancak kaynağı kendim değiştirdim, esas olarak doğrultucu eski KY718 diyotlarından oluşan yeni bir PCB tasarladım, güçlü direnç R7 2x paralel 10W (ısınmaya yetecek kadar) kullandım ve değeri 0.34ohm'a ayarlıyorum. C1 filtrasyon kapasitesini arttırdım. Potansiyometreleri kabloya bağlamak için metreyi ve PSH02-03P konektör pedlerini kablolamaya bağlamak için konektörler ekledim. Daha sonra 2N3772 (veya KD503) transistör olarak kullandım - 0R1 / 2W vericide dirençle paralel 2 adet .
Kaynağımdan, yükü 30V olmayan çıkışta ve yük akımı maksimum 5,7A (ancak voltajı 23V'ye düşürmek pahasına) ile sıktım (trafo 24V / 250VA).
Güç kaynağı Tomá A tarafından yapıldığında 24V'luk çıkış voltajında ​​bir sorun vardı. Sonunda ,082 TL'nin değişmesine yardım etti, sonra kaynak maksimum 30V'de çalıştı.
Yapım:
Her ne kadar birkaç bileşen için SMD kullansam da, yetenekli bir tasarımcı için sorun olmamalı. Diyotlardan ve dirençlerden daha iyi ısı dağılımı nedeniyle PCB'nin akım altındaki yollarında da çok miktarda bakır kullanılır.
Daha doğru voltaj ayarı için, P1 serisine başka bir 1k / N potansiyometre ekledim ( potansiyometre bağlantılı şematik + P1 ilçesine kayan bölge) -
iki 10W parçanın paralel olarak oluşturduğu I7 direncini paralel olarak oluşturdum, ancak iki 5W değer vermek de mümkün seri halinde (PCB üzerinde pedler vardır). Ancak tasarruf etmemenizi (beyaz sıkışmaların üzerinde) ve daha iyi bir şey elde etmenizi öneririm.
Koşucu için tasarım fotoğraflardan açıkça anlaşılmalıdır. Doğrultucu diyotlar, radyatöre takılmalıdır (benim tarafımdan kullanıldığında biraz büyüktür -> ısı kapasitörlerinden etkilenmez).
Sonunda, yaygın olarak bulunan P600M diyotları için aynı PCB'ler tasarladım.
Kaynağı 30x20x15cm teneke kutuya yerleştirdim. Finalde püskürtülür ve ön panel basılı kendinden yapışkanlı kağıttan yapılır ve ek olarak dayanıklılık için şeffaf folyo ile kapatılır.
Çıkış terminalleri, daha yüksek güç bağlantısı için standart tornavidalardır, aksi takdirde, hoparlör terminalleri ölçüm aletinin test uçlarını veya bazı küçük akımları bağlamak için paralel olarak bağlanır (çok yaygın değil ama oldukça pratiktir). Üçüncüsü, güç konektörü çıktı için, özellikle delici bağlantısı için kullanılır. Bununla birlikte, kutu (PE) çerçevesini kontrol kaynağının çıkışıyla (Gnd) bağlamaktan kaçınmak için bir crexrex parçasına tutturulur.
Soğutucuyu "ortak ev koyma" kullandım (yük asansöründen bir kulp)Q4 transistörlerinin monte edildiği bimetal termostat (80 ° C'de) soğutma koruması başarısız olur - besleme fazını açar. Ayrıca fanı kontrol eden sıcaklığını denetleyen soğutucu üzerinde bir termistör vardır. Isı alıcıyı Q4 transistörlerine bağladım, bu yüzden teneke kutusundan çıkarmak gerekliydi.
Güç kaynağı, elbette, elektrik prizinde panele gizlenmiş (radyatörün arkasında) tübüler bir sigorta ile korunuyor.
tüketimi:

    Trafo 24V / 250VA
    trafo (AC) çıkışı (DC) akımı
    26.8V 30.2V 0A
    26.2V 27.3V 3.5A
    25.9V 25.8V 5.2A
    25.9V 23V 5.7A (akım sınırı)

Kablo şeması (doğrultucu diyotlar hariç, her iki versiyon da aynıdır) İşte KY718, 132 x 71 mm ölçülerinde bir PCB tasarımı.

İşte 120 x 71 mm P600'lü bir PCB tasarımı.

> Kullanılan bileşenlerin listesi:

>     R1 - 2k2 / 2W
>     R2, - 82
>     R3,9,10,17- 2k2
>     R4, R20 - 2k2 SMD boyutunda 1206
>     R5 - 10k SMD boyutu 1206
>     R6 - 6k8 SMD boyutunda 1206
>     R7 - 0R34 / 10W (2x 0R68 / 10W paralel) - tercihen   AX25WR-0R33 - TME
>     R8,11,13 - 18 k
>     R12 - 47k
>     R14, R15-1k
>     R16 - 56k SMD ölçüsü 1206
>     R18, R19 - 10k
>     P1, P2 - 10k / N Potansiyometre - Doğrusal (İnce Voltaj Ayarı için muhtemelen 1k / N)
>     P3 - 250 (PT10V) - düzeltici - yatay

>     C1A, B - 4700M / 63V (RM.5.5mm - Genişlik)
>     C2, C3 - 47M / 63V
>     C4 - 100n / F folyo
>     C5 - 220n / F folyo
>     C6,8,10 - 330p SMD ölçüsü 1206
>     C7 - 10M / 63V
>     C9 - 4M7 / 35V
>     C11-100M / 16V

>     Z1, Z2 - BZX83V5.6 5V6 / 0.5W
>     Z3 - BZX83V33 33V / 0,5W
>     Z4 - BZX83V3.3 3V3 / 0.5W
>     D1-D4 - KY718 (20A'ya Tesla Metal) veya PCB'nin Seçimi - 4x P600M
>     D5-D8 - 1N4148
>     D9 - 1N4007
>     D10 - LED 5mm kırmızı

>     Q1, Q5, Q6 - BC547
>     S2 - BD139
>     Q3, Q7 - BC557
>     Q4 - 2N3772 (KD503, vb.) + Terminal bloğu ARK500 / 3
>     IC1, IC2 - 0 TL (BCP) (+ 8 pinli soket)

>     klemens - ARK 500/2 2x + ARK 500/3 (Q4 transistörü için)
>     tel atlamacı (köprü) - bir tel parçası
>     kırma çubuğu S1G1 + S1G3 veya S1G5 pim çıkarılmış, metrenin elfly.pl ile bağlantısı için
>     Potansiyometreler ve LED'ler doğrudan PCB üzerine monte edilmemişse, kablo bağlantısı için hala 2x PSH02-03P ve PSH02-02P bulunur.

Download: Eagle için
kaynağın her iki versiyonunun da DPS ve SCH
tasarımları ( 5.6 sürümünden beri) artı SMD'siz P600 modifiye tasarımı , geliştirilmiş yol, 2x R7 - Right13 - Download .
PNG görüntüsü pl. P600 çözünürlükte olan bağlantılar 600x600 DPI
PNG image pl. 600x600 DPI çözünürlükte KY718 + diyot soğutucu taslaklı konektörler
PNG kaynak etiket görüntüsü - 300x300 DPI delik delme etiketi + Eagle ön panel brd dosyası

Gerilim ve akımı görüntülemek için, elfly.pl sitesinden , özellikle ATmega8'in SMD versiyonundan multimetre bağlantısı kullandım: HOW.cz'den GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ İÇİN MULTİMETRE
Veya HW.cz'den Çekçe çevirisi: Güç kaynağı multimetre - SMD versiyonu

PCB'yi Eagle'a yeniden çizip tahrif ettim (L1'i özledim) ve güç bağlantısı için terminal düzenini ayarladım. Ayrıca, ekranın arka ışık akımını sınırlayan bir direnç R12 ekledim (arka ışık hala işlevini yerine getirdiğinde 15R kullandım). Aksi takdirde her şey oturmalı. IO2 soğutucusunda tasarruf etmemenizi tavsiye ederim, çünkü 7812 girişinde 30V'un üzerindedir, böylece farkın soğutucuya atılması gerekir.
Uzun bir aramadan sonra, yarısı kestiğim (bacak camını kesip), bir delik açıp PCB'nin üzerine yerleştirdiğim güzel bir RAD-A4463 / 35 soğutucusuna rastladım.
Doğrudan ekranda 1 + 5 pimleri arasında bir kablo köprüsü yapmanız gerekir (ekran bağlantısı için programlama için bağlantı vardır).
Şemada yazara göre kurulmaması gereken -100n kapasitörler işaretlenmiştir. Bununla birlikte, bir parçanın yapımında, C6 kapasitörünün AREF proceosru üzerine monte edilmesini çözen salınım ve 12V'un üzerinde zayıf ölçümde bir sorun vardı.
Sayaç etkinleştirildiğinde düğmeye basarak ayarlar menüsüne girmek gereklidir. İki satırlı bir ekran ve bir program kullandım: TQFP_2x16_RES ( 2x1616 LCD + yük direnci) . Yük direnci, işlemcinin kendisi tarafından hesaplanır ve yalnızca ek olarak görev yapar.
Her ne kadar multimetre fanın kendisini değiştirebilse de, anahtarlama sınırlarından memnun değildim (maksimum güç kapalıyken) ve başka bir neden gereksiz yere daha soğuk ve 7812 olmamıştı, bu yüzden kullanmıyorum.

Multimetre Kaynak Bağlantı Şeması İşte 60 x 31 mm PCB tasarım.

> Kullanılan bileşenlerin listesi:

>     şema -pre değerinde işaretli bölümler ayarlanmamış

>     C1-C4 - 100n SMD ölçüsü 1206
>     C10 - 22M / 10V SMD B - Tantal
>     C11 - 10n SMD boyutu 1206
>     C12 - 10M / 50V
>     D1 - 1N4148 SMD SOD-80
>     D2 - SK310A SMD DO214
>     DIS1 - LCM1602DSL (veya DEM16216SYH-LY - J2, J4, J7'yi bağlayın, J3, J5'in bağlantısını kesin)
>     IO1 - ATMEGA8-16AU
>     IO2 - 7812 + soğutucu !!! (örneğin, RAD-A4463 / 35)
>     IO3 - 7805 SMD D2PAK
>     S1 - BSS138 SMD SOT23
>     R1, R2 - 100k SMD ölçüsü 1206
>     R3 - 10k düzeltici PT6V (yatay) (CA6V-10k)
>     R4 - 30k SMD boyutu 1206
>     R5, R6 - 10k SMD ölçüsü 1206
>     R7, R8 - 7k5 SMD ölçüsü 1206
>     R9,10 - 500 düzeltici PT6V (yatay) (CA6V-500)
>     R11 - 5k1 SMD boyutu 1206
>     R12 - 15R SMD büyüklüğü 1206 (veya daha küçük 12R vb. - fakat daha sonra LCD arka ışık akımı artacaktır)
>     S1 - P-B1720
>     S1G3 ve S1G4 kırma çubuğu

İndir: Eagle için
PCB ve SCH metrenin tasarımı (sürüm 5.6'dan beri).
PNG görüntüsü pl. ATmega8 -AU + Sigortalar için 600x600 DPI Metre
Programındaki gösterge bağlantıları : Düşük = 0x21, Yüksek = 0xD9

Ana soğutucunun üzerine bir termistör (NTC 10k) de monte edilmiştir, bu da soğutucuyu ısıtmak suretiyle direncini azaltır, böylece fanı soğutucuyu ve esas olarak Q4 transistörlerini soğutmak üzere değiştirir.
Bağlantı 12V'de önemsiz, rektifiye, filtreleme ve stabilizasyondur. Kırpıcı, fan dönmeye başladığında ayarlanır (önce biraz ıslık başlar).
PCB'nin boyutu daha küçüktür ve fanın yanına kolayca monte edilebilir.
Fan sıcaklığının soğutucu sıcaklığına göre devre şeması
24 x 50 mm ölçülerinde PCB tasarımı.

> Kullanılan bileşenlerin listesi:

>     C1 - 220M / 25V
>     C2, C3 - 100n SMD boyutunda 1206
>     C4 - 100M / 25V
>     IO1 - 7812 + soğutucu
>     M1 - B250C1000SMD
>     P1 - 2k5 düzeltici PT6V (yatay)
>     termistör NTC10k
>     T2 - BC817
>     K1 - ARK500 / 2
>     K2, K3 - PSH02-02
>     Fan 12V, çap 80mm + koruma ızgarası

İndir: Eagle için
PCB ve SCH termo tasarımı (5.6 sürümünden beri).
PNG görüntüsü pl. 600x600 DPI çözünürlükte termo bağlantıları

Paja İ Paja-TRB 2011-
2019 e-mail

# Orijinal metin

Daha iyi bir çeviri ile katkıda bulunun