#

## FVM Öğrenme

En büyük taahhüdümüz bilgiyi paylaşmaktır, basitiz ama basit değiliz, kurnaz ama özensiz değiliz, paylaşılan bilginin meşru savunmasında utancı açığa çıkarmanın yolunu göstermeye kararlıyız. Müh. Jemerson Marques.

## sexta-feira, 4 de junho de 2021

# IR2153 ve IRF840 + PCI ile Anahtarlamalı Güç Kaynağı SMPS 13.8V 10A

tarafından Eng. Jemerson Marques üzerine Cuma, 4 Haziran 2021 yılında Devreler monte , Elektronik , Switching güç kaynakları , Güç Kaynağı

Şekil 1 - IR2153 ve IRF840 ile PCI - SMPS 13.8V kaynağı

## Herkese merhaba!!

Bugünün gönderisinde, sadece 8 Pinli bir PWM kontrol cihazı olan IR2153 Entegre Devresine dayanan basit bir SMPS anahtarlamalı güç kaynağı devresi kuracağız ve bununla basit uygulamalar için kolayca kaliteli bir regüle edilmemiş anahtarlamalı güç kaynağı oluşturabiliriz. İyi performans ve düşük maliyetli projeler, bu modelde güç kaynağı, RV1 trimpot üzerinden ayarlanabilen 13.8V çıkışa sahiptir ve çıkışında garantili 10A akım sağlar .

####

- Anahtarlı Güç Kaynakları Nasıl Çalışır - SMPS - ATX
- IR2153 ve IRF840 ile Simetrik SMPS Anahtarlı Güç Kaynağı - 2 x 50V 350W + PCI
- Buck Tipi Ayarlanabilir Güç Kaynağı Devresi 1.2V - 37V, 3A, LM2596 + PCI ile Kısa Koruma

## devre

Devre temel olarak 8 temel adımdan oluşmaktadır:

1. Adım: Koruma Devresi: Sigortanın kesme akımından daha yüksek bir akım olduğunda devreye giren 5A/250V Sigortadan oluşur ve buna paralel olarak bir de NTC'ye (Negatif Sıcaklık Katsayısı) sahibiz , aşırı gerilim akımıdır. sınırlayıcı , bu aynı topoloji dizüstü bilgisayar gücü, PC gücü, AT / ATX bilgisayar vb. gibi çoğu SMPS güç kaynağında bulunabilir .
2. Adım: Geçici Filtre: Bu adım, yüksek frekansların ağa geri dönmesini veya tam tersini engelleyen bir ilk kapasitif filtreden ve ardından yüksek frekanslı gürültüyü azaltmaya yarayan EMI filtre bobininden oluşur.
3. Aşama: Birincil Doğrultma: D1 doğrultucu köprüsünden oluşur.
4. Adım: Birincil Filtre: C4 ve C5 kapasitörlerinden oluşur.
5. Adım: Anahtarlama: Bir PWM jeneratörü ve IRF840 güç MOSFETS transistörlerinden oluşur .
6. Adım: Transformatör : Transformatör yüksek frekanslı bir Trafo Kıyıcıdır ve PWM seti ve anahtarlama transistörleri tarafından üretilen sinyalin izolasyonunu ve yüksek frekanslı dönüşümünü yapandır.
7. Adım: Hızlı Düzeltme: D3 diyotundan oluşan bu hızlı ve çift diyottur, çünkü devrede salınan frekans oldukça yüksektir.
8. Adım: Çıkış filtresi: L2 indüktörü ve C9 kondansatöründen oluşur.

### PWM devresi

IC IR2153 üzerinden sağlanan 27K 5W güç direnç ile birlikte ile C5 kapasitör , bu iç pakette IC , zaten var 15.6V Zener diyot , ancak mevcut değil direnç koymak yüzden dikkatli olun, düşük R3 ile IC girişindeki akımı artıracağından daha küçük bir direnç ve Zener kırılabilir ve sonuç olarak IC'yi yakabilir .
Gelişmiş bir çözüm , isterseniz yapabileceğiniz voltaj stabilizasyonunu ve IC korumasını sağlamak için 15V Zener diyot koymak olacaktır .
Eğer kullanıyorsanız IR2153D , diyot kullanmaya gerek yoktur D2 ise FR107 veya BA159, bu kadar IC Çünkü eğer zaten içten bu diyot vardır IR2153 "mektup olmadan D " o olduğu gibi bırakın, " D2 diyotlu" diyagramı ,
Tam şematik diyagram aşağıda şekil 2'de gösterilmektedir , hem diyagram hem de malzemeler aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Şekil 2 - Şematik Diyagram SMPS 13.8V 10A Güç Kaynağı

### trafo

TR1 transformatörü hurda bir ATX güç kaynağından alınmıştır , model IE-35A'dır , ancak hemen hemen her Trafo ATX güç kaynağı modelini kullanabilirsiniz.
Transformatörü geri sarmaya gerek yoktur, sadece aşağıdaki Şekil 3'te gösterildiği gibi Trafo'dan kullanacağımız Pinout'a dikkat edin .

Şekil 3 - ATX güç kaynağı trafosu bağlantı şeması

Kullanılan Trafo modeli EI-35A idi , ancak gösterildiği gibi EI-33 , ER35 , TM3341101QC , ERL35 , EI28 , vb. modeller gibi aynı standarda sahip AT veya ATX güç kaynaklarından herhangi birini de kullanabiliriz . olarak Şekil 4 altında.

Şekil 4 - ATX güç kaynağı trafosu modeli EI-35A

L1 indüktörü ATX güç kaynağında kullanılanla aynı , onu çıkardık ve herhangi bir değişiklik yapmadık ve L2 indüktörü , çıkış EMI filtrelerinden , güç kaynağı hurdasından olanı da kullanabilirsiniz, ancak eğer Kendi filtrenizi sarmak istiyorsanız, bir Toroidal ferrit çekirdeğin etrafına sarabilirsiniz.
Sarma işlemi, 0,6 mm'lik süper emaye bakır tel kullanılarak bobin ile 25 dönüşlü , Toroidal çekirdeklere sarılarak gerçekleştirilmelidir .
Malzeme listesi

- CI1 .............. Tümleşik Devre IR2153 veya IRF2153 (Metne Bakın )
- Q1, Q2 ........ Mosfetler IRF840 Transistörler
- R1, R2 ......... Direnç 150k - (kahverengi, yeşil, sarı, altın)
- R3 ................Direnç 27K 5W - ( kırmızı, mor, turuncu, altın )
- R4 ................ 8K2 Direnç - ( gri, kırmızı, kırmızı, altın )
- R5, R6 ......... Direnç 10Ω - ( kahverengi, siyah, siyah, altın )
- D1 ................ KBU606 Diyot Köprüsü (Veya Eşdeğeri)
- D2 ................ Hızlı Diyot - FR107 veya BA159 (Veya Eşdeğeri)
- D3 ................ MBR3045PT Hızlı Diyotlar (Veya Eşdeğeri)
- C1, C2 ........ Polyester Kondansatör 470nF - 400Vac
- C3, C4 ........ Elektrolitik Kondansatör 330uF - 200V
- C5, C7 ........ Elektrolitik Kondansatör 100uF - 25V
- C6 ................. Polyester Kondansatör 680pF
- C8 ............... Kondansatör Polyester 2.2uF - 4 00V
- C9 ....... Elektrolitik Kondansatör 2200uF - 25V
- RV1 ............ Trimpot 47 k Ω
- NTC1......... Termistör 5 Ω .
- L1, L2 ......... İndüktör *metne bakın
- TR1 ............ Transformatör *metne bakın
- F1 ................ 5A Lehimlenebilir Sigorta
- Diğerleri ......... Teller, Lehimler, Levha vb.

PCI , Şematik Diyagram, PDF , GERBER ve JPG, PNG içeren dosyaları ve ücretsiz indirme için doğrudan bağlantı ve " MEGA " doğrudan bağlantı sağlıyoruz .

## Doğrudan indirme bağlantısı

Dosyaları indirmek için bağlantıya tıklayın: Layout PCB, PDF, GERBER, JPG

Ve bugünlük bu kadar, umarım beğenmişsinizdir!!!
Herhangi bir sorunuz, öneriniz, düzeltmeniz varsa, lütfen bunları yakında yanıtlayacağımız aşağıdaki yorumlarda bırakın.
Eğer siz kayıt bizim üzerinde Blog !!! Buraya Tıklayın - FVM Öğrenme !!!
Güçlü sarılmak.
Tanrı seni korusun
Şalom

#### Yorum yok:

#### Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

## İletişim Formu

İsim

E-posta *

Mesaj *

# Orijinal metin

Daha iyi bir çeviri ile katkıda bulunun

kaydetti