İçeriğe atla

- Аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения

# Laboratuvar güç kaynakları, devreler topluluğu

- Güç ünitesi

By Çavuş ,
12 Ağustos 2006 de analog güç kaynakları ve voltaj regülatörleri

Paylaş
Abone 31

- Yanıt vermek
- Yeni konu oluştur

- Geri
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- Daha öte
- Sayfa 127 / 138

## Рекомендуемые сообщения

### waver

Опубликовано 13 сентября, 2014

### Kapalı tereddüt

- Üyeler
- - 264

Yayınlanan 13 Eylül 2014

2 kutuplu bir LBP'nin basit diyagramı (ayrıntılar eskidir, ancak değiştirilebilir) Radyo 1980 No. 11

modifikasyonu http://radio.cyberne.../laborblok.html

koruma hızı 40 µs'den fazla değil

0

- Alıntı yapmak

- 1 ay sonra...

### reklamveren

- Üyeler
- - 125

PCBWay - 10 PCB için sadece 5$, yeni müşteriler için ilk sipariş ÜCRETSİZDİR (24 saatte ekspres üretim!)

30$'dan başlayan fiyatlarla Yüksek Kaliteli PCB Montajı + Dünya Çapında ÜCRETSİZ Gönderim + Şablon

PCBWay'den Çevrimiçi Gerber Dosya Görüntüleyici!

Yeni Hizmetler: 3D Baskı ve CNC İşleme

Öğrenci sponsorluğu

- Ответов 3,4т
- Создана 15 г
- Последний ответ 12 янв

#### Топ авторов темы

- 262

- 147

- 435

- 177

#### Топ авторов темы

- Borodach 262 постов

- Starichok 147 постов

- Sem2012 435 постов

- TDSS 177 постов

#### Популярные посты

##### sasha9966

29 апреля, 2021

Как то давно, здесь выкладывали схему из журнала ELV, решил повторить интереса ради. Рисовал печатку с минимум изменений от оригинала. Диодный мост и сглаживающий конденсатор пришлось убрать с платы,

##### Drevnii

13 января, 2013

Может быть среди темы и есть такие схемы, но я их не видел, не смотря на схожесть - все схемы разные. Вариант <<+0,2V... +30V 0,5...4A>> Другой вариант;

##### shamasik

22 февраля, 2015

Доработаный и собранный в железе Источник питания 30В 5А два независимых канала из журнал Радио №9 1985 ст61 корпус взят с какого то прибора, схема со статьи, доработки схемы взяты как с данной ветки

#### Изображения в теме

### ВИТЯ

Опубликовано 23 октября, 2014

### Kapalı VIYA

- Üyeler
- - 298

Yayınlanan 23 Ekim 2014 (değiştirildi)

Veri sayfasından LM317'deki güçlü bir devreye dayalı olarak laboratuvarım için yakın zamanda düzenlenmiş bir PSU kurdum. İlk başta belirtilen değerlerle birleştirdim, devre 3 ... 20 kHz'lik çok düşük bir frekansta çalıştı, L1 ıslık çaldı.

Deneysel olarak devrede değişiklikler yapıldı, devre net çalışıyor ve prensip olarak her şey bana uyuyor.

stub2.lay 48 \u043a\u0411 · 388 indirme

Devre, gerilime bağlı olarak 20-100 kHz frekansında çalışır. S1 anahtarı ile değişken bir direnç R2 kullanarak çıkışı sıfır volta ayarlamak mümkündür. S2 anahtarını kullanarak, stabilizatör en basit şarj moduna geçer, R XX direncini terminallere bağlayarak istenen akım seçilir.

VT2'de kısa devre koruması yapılır, R8, R9 dirençleri korumanın hassasiyetini seçer. Diyagramda verilen değerlerle, kısa devre durumunda, stabilizatörün çıkışındaki voltaj 9 A akımda 0,4 V'a düşer. Bu tür% 100 koruma, yalnızca kısa süreli bir kısa devreden tasarruf sağlar, çünkü kısa devre anında, VT1 transistöründen küçük bir akım geçmez ve çok ısınır, uzun bir kısa devre ile VT1 kristali aşırı ısınabilir ve başarısız. Tavan için bir TIP147 (VT1) 10 A transistör ile kısa devre testleri yapıldı.

Uygulanan koruma ile devre, 1,45V ila 24V aralığında 5 - 6 A'de kararlı bir şekilde çalışır, voltaj düşüşü yaklaşık 0,4V'dir.

Bir ağ PSU'su rolünde, IR2153'te en basit SMPS'yi kullandım, sadece kartı ATX PSU kasasının boyutuna uyacak şekilde yeniden çizdim ..

ATmega8'de yapılan LBP için voltmetre

voltametre devresi

http://radioparty.ru...ltmeter-atmega8 makalesine bağlantı

Transistör VT1, LM317 ve diyot VD2, izolasyon contaları ile radyatöre monte edilmelidir,

Taslak. L7812, voltmetreye ve soğutucuya güç sağlamak için ayrıca bir conta ile radyatöre monte edilmiştir

değişti 24 Ekim 2014 tarafından
2

- Alıntı yapmak

Alıntı vurgulandı

- 2 hafta sonra...

### reklamveren

- Üyeler
- - 82

### 1-4 katmanlı panolar 2$'a, bileşenleri 0$'dan monte etme

Sadece 24 Saatte Hızlı PCB Prototipleme! Fabrikamızdan doğrudan nakliye!

EDA Kuponları ve Kursları, JLCPCB Mağazası

### wwwww

Опубликовано 1 ноября, 2014

### Kapalı wwwww

- Üyeler
- - 2,9 ton

Yayınlanan 1 Kasım 2014 (değiştirildi)

317.rar 1 \u041c\u0411 · 371 загрузка

değişti 1 Kasım 2014 wwwww tarafından
0

- Alıntı yapmak

- 3 hafta sonra...

### reklamveren

- Üyeler
- - 125

Sizi “Sıradan olanın içinde olağandışı” web seminerine davet ediyoruz. Modern Recom çözümlerinin karşılaştırmalı analizi” (27.01.2022)

Herkesi 27/01/2022 tarihinde entegre güç kaynaklarının en büyüyen iki segmentine ayrılmış bir web seminerine katılmaya davet ediyoruz - düşük güçlü AC / DC (1-20W) ve izolasyonsuz PoL çözümleri segmenti. Web seminerinde, bütçe segmentinde AC / DC seçme sorununu ve hızlandırılmış yaşlanmayı test etme kavramını ele alacağız, AC / DC modüllerinin entegrasyonuna yönelik yaklaşımların karşılaştırmalı bir analizini yapacağız. POL konseptinin çözümlerini tarih öncesi zamanlardan modern teknolojilere ve geliştirme ve test etme araçlarına kadar gözden geçireceğiz.

Daha

### wwwww

Опубликовано 20 ноября, 2014

### Kapalı wwwww

- Üyeler
- - 2,9 ton

Yayınlanan 20 Kasım 2014

Düzenlenmiş güç kaynağı 3-60V/40A.

http://danyk.cz/reg60v.html

0

- Alıntı yapmak

### reklamveren

- Üyeler
- - 125

LI/PR2 - güvenilir ve ucuz MORNSUN DIN-ray güç kaynakları

Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.

Подробнее

### Borodach

Опубликовано 23 ноября, 2014

### Off Borodach

- Moderators
- - 25,1т

Опубликовано 23 ноября, 2014

Очередной лаб 0-30в, 0,01-3,0а.

лаб Power 0-30v.rar Получение информации...

1

- Цитата

__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

- 1 месяц спустя...

### Adver

- Members
- - 125

Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL

Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.

Подробнее

### FOLKSDOICH

Опубликовано 23 декабря, 2014

### Off FOLKSDOICH

- Members
- - 1,7т

Опубликовано 23 декабря, 2014

С предрегулятором.

БП с предрег.rar Получение информации...

0

- Цитата

- 2 недели спустя...

### Adver

- Members
- - 208

Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0

Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.

Подробнее

### войтов

Опубликовано 4 января, 2015

### Off войтов

- Members
- - 3т

Опубликовано 4 января, 2015

Лабораторный блок питания для новичка на LM317

0

- Цитата

Николай.cxem.net

### Serhg

Опубликовано 9 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 9 января, 2015 (изменено)

доброго времени уважаемые !

нужен совет , точнее помощь ( я неочень в теме , но чтото простенькое по схеме могу собрать ) , нужно устройство преобразования или как точно сказать затрудняюсь , опишу суть вопроса : имеется исходное напряжение питание , которое нестабильно по вольтажу , от примерно 2 до 30 вольт , в среднем оно 5 - 8 вольт но бывают скачки до 30 вольт . на выходе нужно или стабильно 13,5 вольт или от 100 вольт и неболее 220 вольт . , было бы интересней получить из 5 вольт = 220 вольт стабильного .

для меня вся проблема упирается в нестабильном источники , если бы было к примеру без скочков то проблем особо нету ,можно было бы трансформатором повышающим обойтись , но вот как боротся со скочками , тут проблема ...

поэтому обращяюсь к вам .

теперь нмножко по теме для чего , в конечном использывать 220 вольт для бытовой техники , если будит источник 5 - 8 , выход 13,5 вольт то через диодный мост на акум. , после с него преобразователь 12 - 220 .. , или если

будит источник 5 - 8 выход несильно плавающий 100 - 220 , также можно зарядник на 12 в. акум , после схема таже . преобразователь и т.д.

забыл , источник довольно мощьный ( А ) , предположительно можно снять в расщёте 220 вольт примерно 1,5 - 2 кВт.

вроде незапутался , спасибо !

Изменено 9 января, 2015 пользователем Serhg
0

- Цитата

### Dr. West

Опубликовано 9 января, 2015

### On Dr. West

- Members
- - 18т

Опубликовано 9 января, 2015

Разница между нулём сети и заземлением?

0

- Цитата

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

### Serhg

Опубликовано 9 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 9 января, 2015

> В 09.01.2015 в 20:05, Dr. West сказал:

> Разница между нулём сети и заземлением?

вы догадливый , да
0

- Цитата

### Владимир65

Опубликовано 9 января, 2015

### Off Владимир65

- Members
- - 3,3т

Опубликовано 9 января, 2015

Если я правильно понял, то 1,5 кВт при 8В это 187 Ампер. Каким сечением проведен ноль? Будет ли такой там ток и какое надо заземление чтобы получить такой ток при таком напряжении?

0

- Цитата

### Dr. West

Опубликовано 9 января, 2015

### On Dr. West

- Members
- - 18т

Опубликовано 9 января, 2015

Подключите реальную нагрузку, типа галогенки на 12 Вольт к этому источнику.

0

- Цитата

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

### Serhg

Опубликовано 10 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 10 января, 2015

> В 09.01.2015 в 21:55, Dr. West сказал:

> Подключите реальную нагрузку, типа галогенки на 12 Вольт к этому источнику.

всё верно , примерно так и проверял ( предпологаемый источник ) , только их было больше , всм. лампочек .

вопрос как реализовать , это Чернышевский задавал вопрос ... , тут немножко другое , вот к примеру зарядники , которых в магазах валяется куча , входящее напряжение 90 - 230 V и стабильно на выходе 12 v независимо от плавающего входящего .

так вот как бы приминить эту схему и для этого вопроса ( к сожелению знаю что , но не знаю как )

> В 09.01.2015 в 21:30, Владимир65 сказал:

> Если я правильно понял, то 1,5 кВт при 8В это 187 Ампер. Каким сечением проведен ноль? Будет ли такой там ток и какое надо заземление чтобы получить такой ток при таком напряжении?

всё примерно , но должно быть реально .

вы ведь должны понимать что теория и практика совпадает на все 100 % практически никогда !

0

- Цитата

### Владимир65

Опубликовано 10 января, 2015

### Off Владимир65

- Members
- - 3,3т

Опубликовано 10 января, 2015

Как то цифры маловероятные... Поднять обычным трансформатором напряжение до необходимой величины 12-24В, с запасом при минимальном входном. Стабилизировать на этом уровне импульсным стабилизатором, а дальше преобразователь до необходимого напряжения.

0

- Цитата

### Dr. West

Опубликовано 10 января, 2015

### On Dr. West

- Members
- - 18т

Опубликовано 10 января, 2015

Возможные выбросы задавить какими- нибудь варисторами или что там сейчас применяют. Сами понимаете, задача нестандартная и готовых решений нету.

Земля - то , надеюсь не с батареи отопления или водопровода взята?

0

- Цитата

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

### Serhg

Опубликовано 10 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 10 января, 2015

> В 10.01.2015 в 10:28, Dr. West сказал:

> Сами понимаете, задача нестандартная и готовых решений нету. - это да

> Земля - то , надеюсь не с батареи отопления или водопровода взята?

земля - да и нет , и ещё есть 2 провода нулевых от разных подстанций .

скорей вопрос в глобальном масштабе . если хотябы получится реализовать -> 1 - 5 v --> стабильно 13,5v то можно сказать проблема решена , и ещё видел схемы но они подымают постоянный ток , и вроде тоже выход неочень стабилен при разряжении батарейки , думал может источник сразу выпрямить . короче говоря мыслей много , трудно реализовать , хоть в школу радиоэлектроники поступать и учится , вот примерно так .

0

- Цитата

### Dr. West

Опубликовано 10 января, 2015

### On Dr. West

- Members
- - 18т

Опубликовано 10 января, 2015

Да кто же мешает подымать. Найдите трансформатор с мощной вторичной обмоткой вольт на 12 и включите его задом наперёд. А с бывшей первички снимаете повышенное напряжение.

0

- Цитата

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

### Borodach

Опубликовано 10 января, 2015

### Off Borodach

- Moderators
- - 25,1т

Опубликовано 10 января, 2015

0

- Цитата

__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s

### Serhg

Опубликовано 10 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 10 января, 2015 (изменено)

> В 10.01.2015 в 14:06, Dr. West сказал:

> Да кто же мешает подымать. Найдите трансформатор с мощной вторичной обмоткой вольт на 12 и включите его задом наперёд. А с бывшей первички снимаете повышенное напряжение.

с этим проблемы теу , можно и намотать, как быть со стабилизацией выхода ? при входящем скочке , вроде так прямая зависимость , Изменено 10 января, 2015 пользователем Serhg
0

- Цитата

### Владимир65

Опубликовано 10 января, 2015

### Off Владимир65

- Members
- - 3,3т

Опубликовано 10 января, 2015 (изменено)

Ну раз проблеммы нет, то поднимайте, нагрузите выход, измерьте что получится на выходе, какая мощность, а потом уже решать что дальше делать. Стабилизировать на уровне 5-8 вольт нет смысла, маленький КПД получается.

Изменено 10 января, 2015 пользователем Владимир65
0

- Цитата

### Serhg

Опубликовано 13 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 13 января, 2015 (изменено)

чегото результат непонятный , был взят примерно такой трансформатор , фотка

Показать контент

, при подключении к нему ( выход 200 в.) импульсный блок питания с выходом 12 вольт 3А. он вовсе не запустился , хотя зарядник от мобилы с таким же принципом запустился ( используется в переделаной лампочки с диодами ) , а вот аналоговый трансформатор. зарядник с выходом 2А. лампу накаливания от авто прекрасно зажег .

Показать контент

и светодиодную люстру 80 LED 10 WT тоже зажег , разници визуально незаметно по накалу при подключении * в розетку * и от транса.

Изменено 13 января, 2015 пользователем Serhg
0

- Цитата

### Dr. West

Опубликовано 13 января, 2015

### On Dr. West

- Members
- - 18т

Опубликовано 13 января, 2015

Может при старте напряжение сильно проседает, импульсник и тухнет.

0

- Цитата

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

### Владимир65

Опубликовано 13 января, 2015

### Off Владимир65

- Members
- - 3,3т

Опубликовано 13 января, 2015

Какой мощности трансформатор? Какое напряжение получилось на выводах 220В? Нагрузите выводы 220В обычной лампочкой Ильича, одной, если тянет двумя или другой более мощной, измерьте ток и напряжение под нагрузкой. посчитайте полученную мощность.

0

- Цитата

### Serhg

Опубликовано 13 января, 2015

### Off Serhg

- Members
- - 41

Опубликовано 13 января, 2015 (изменено)

трансформатор затрудняюсь сказать что к чему , на фотке сами сматрите , лампу подгружал такую 150 ват , просадка и по питанию и по выходу , всмысле вольт , на момент тестирования входящее было 8 вольт ,

на выходе гдето 210 - 215 вольт , при нагрузки входящее упало до 6 вольт а исходящее до 100 - 105 вольт , накал ясно дело в половину , но при подключении лампы накала в 25 ват светилась нормально и просадки ненаблюдалось , ещё запустился такой вот импульсник , ненагружал , нечем было , но это чють позже .

Показать контент

про импульсные блоки питания хотел сказать такое наблюдение , вкраце дело было так , погас свет , какаято авария была а мобилу надо было зарядить , так попробывал подключить блок питания к простому аккуму .. и неполучилось , взял другой зарядник и о чюдо , заряд пошёл , решил проверить ещё такой же блок питания , п.с. они были преобретены в разное время и для разных устройств , он незапустился , возникла мысль поменять контакты запитки блока , и .. заряд пошел , таким образом проверил все 3 зарядника , результат такой , 1 блок давал заряд для мобилы независимо от подключения к аккомулятору , другой заряжал только в одном подключении к плюсу и минусу , а третий вовсе незапускался .

к чему все эти рассуждения , ясно что внутренняя схема разная , но вывод положительный всётаки есть , для каждого случия есть вареанты для решения вопроса . надо только понять что и почему .

может есть смысл , или как там оно расщитывается правильно , уменьшит кол - во витков обноток , а то они то расщитаны как бы не для такого приминения ? или .. ? понятно что вторичку надо сечение увеличить больше чем у первички примерно не меньше чем в 4 раза больше ( на тестовом трансе первичка примерно 2,5 - 3 мм а вторичка , там где снимается выход 220 вольт , гдето около 1 мм. )

вопрос который незнаю как решить то это как ограничить ( стабилизировать ) выход , чтоб при скочках по источнику выход непрыгал выше чем 230 вольт , а то если будит 30 вход , а такое бывает , то выход пригает до 600 вольт ! ?

Изменено 13 января, 2015 пользователем Serhg
0

- Цитата

### kumagorsk

Опубликовано 16 января, 2015

### Off kumagorsk

- Üyeler
- - 278

Yayınlanan 16 Ocak 2015

Yoldaşlar, birine bir güç kaynağı devre şeması verin. tercihen 0 ila 50 V. 30'a kadar mümkündür.3 A'ya kadar akım. Ve küçük dalgalanmalarla sooooo. Ve en önemlisi DÜRÜŞ DEĞİL!

0

- Alıntı yapmak

- 25 Mart Falconist , adını şematik kitap olan Lab Güç Kaynakları olarak değiştirdi

- Geri
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- Daha öte
- Sayfa 127 / 138

reklam
İçeriğiniz yayınlanmadan önce bir moderatör tarafından onaylanmalıdır.
Введите текст; зажмите ctrl и кликните правой копкой мыши для дополнительных настроек
Панели инструментов редактора row1 Полужирный Комбинация клавиш Ctrl+B Курсив Комбинация клавиш Ctrl+I Подчеркнутый Комбинация клавиш Ctrl+U Зачеркнутый Подстрочный индекс Надстрочный индекс Цвет текста Размер Размер Ссылка Цитата Код Эмодзи Вставить / удалить маркированный список Вставить / удалить нумерованный список По левому краю По центру Спойлер Предпросмотр Убрать форматирование
Bu konuya cevap verin...

× Вставлено с форматированием. Восстановить форматирование

Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

× Ваша ссылка была автоматически встроена. Отображать как обычную ссылку

× Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор

× Görüntüleri doğrudan gömemezsiniz. Bağlantıdan resim yükleyin veya gömün.

Yükleniyor...
×

- Bilgisayar
- Tablet
- akıllı telefon

- Bir konuya abone ol

Paylaş
Abone 31
Konu listesine git
Sonraki Okunmamış Konu

- ### Son Ziyaretçiler 0 kullanıcı çevrimiçi

  - guclusat

# Orijinal metin

Daha iyi bir çeviri ile katkıda bulunun

kaide