

Uwagi i wyjaśnienia.


Transformator przewinięty na wtórnym na napięcie około 2x14V.
 
Napięcie wyjściowe 0-30V
Prąd     0-3A(max 3.6A przy zwartych zaciskach,napięciu 30V,czas 1.5 minuty do osiągnięcia 
         temperatury 70 stopni C mierzone na obudowie tranzystora 2N3055)
Pąd ustawiany skokowo:15mA,30mA,150mA,300mA,1500mA,3000mA,przy każdym zakresie sygnalizacja 
diodą LED o kolorach narastających od zielonego dla 15mA aż do ciemno czerwonego przy 3000mA.
Każde osiągniecie końca danego zakresu prądowego sygnalizowane diodą świecącą LED migającą z napisem na panelu "blokada".
Dla zmiejszenia strat na niższych napięciach wyjściowych, przełącznik napięcia uzwojenia 
wtórnego 15V i 30V.Z tyłu wyprowadzenie dodatkowo 2x13.8V napięcia zmiennego z uzwojenia wtórnego.
Szybkość ograniczenia prądowego jest na tyle krótka że np. na zakresie 15mA lub 30mA (dopuszczalne dla diody LED) i ustawionym napięciu nawet 15V,podłączeniu diody napięcie spada do około 1.5V nie niszcząc jej.Bardzo prosto więc sprawdzić polaryzację.
Niestety nie posiadam żadnej dokumentacji płytki drukowanej(robiona ręcznie,malowana lakieram do paznokci)Wewnątrz panuje bałagan,teraz zrobił bym to lepiej.Oporniki ograniczające prąd takie jakie były osiągalne,reszta dobierana z drutu oporowego.Mierniki przeskalowane we własnym zakresie,radiatory na diodach prostowniczych z kawałka karnisza aluminiowego.Obudowa gięta z blachy alu.oklejona filią samoprzylepną,podobnie czoło zasilacza.Napisy kalkomania oraz folia samoprzylepna przezroczysta.
 
Myślę że to na tyle.
 