<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="0" x2="65" y2="58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="58" x2="0" y2="58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>R34-5</text>
<text>R37-8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MCP3204">
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;14-Lead Plastic Thin Shrink Small Outline (ST)&lt;/b&gt; - 4.4 mm Body  TSSOP &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40039E.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MCP4922">
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;14-Lead Plastic Thin Shrink Small Outline (ST)&lt;/b&gt; - 4.4 mm Body  TSSOP &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40039E.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM341T-5.0:NOPB">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MCP1700-3302E:TO">
<packages>
<package name="TO-92">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NJM14558D">
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MAX4080F">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;b&gt;Small Outline IC&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MAX4238ASA+">
<packages>
<package name="8-SO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LT3083">
<packages>
<package name="TO220-5">
<description>&lt;b&gt;TO220-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SB540E-G">
<packages>
<package name="DO201-15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_330">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C0805_1uF:50V">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="C0805_100nF:50V">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MAX6126AASA21+">
<packages>
<package name="8-SO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="2Ohm_06W">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="C0805_10uF:35V">
<packages>
<package name="C0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LM334Z:LFT1">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name=" 1N457">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_10k_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_10k">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_1k">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_100">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="2N3904-AP">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_100_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_2M">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IRLU8721-701PBF">
<packages>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_133Ohm_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_1k33_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="20Ohm_06W_0.1%">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_2.21k_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_12.1Ohm_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_191k_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_0Ohm">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-132">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="R0805_52.3Ohm_0.1%">
<packages>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="9PIN">
<packages>
<package name="61300911121">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC11" library="MCP3204" package="TSSOP14" value="MCP3204TSSOP-14">
<attribute name="MPN" value="MCP3204-CI/ST"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="MCP4922" package="TSSOP14" value="MCP4922TTSSOP-14">
<attribute name="MPN" value="MCP4922T-E/ST"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="LM341T-5.0:NOPB" package="TO220V" value="LM341T-5.0/NOPBTO-220">
<attribute name="MPN" value="LM341T-5.0/NOPB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="MCP1700-3302E:TO" package="TO-92" value="MCP1700-3302E/TOTO-220">
<attribute name="MPN" value="MCP1700-3302E/TO"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="NJM14558D" package="DIL8" value="NJM14558DDIL-8">
<attribute name="MPN" value="NJM14558D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC9" library="NJM14558D" package="DIL8" value="NJM14558DDIL-8">
<attribute name="MPN" value="NJM14558D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="MAX4080F" package="SOIC8" value="MAX4080FASA+8-SOIC">
<attribute name="MPN" value="MAX4080FASA+"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC10" library="MAX4238ASA+" package="8-SO" value="MAX4238ASA+">
<attribute name="MPN" value="MAX4238ASA+"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC7" library="LT3083" package="TO220-5" value="LT3083ET#PBFTO220-5">
<attribute name="MPN" value="LT3083ET#PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="SB540E-G" package="DO201-15" value="SB540E-GDO-201AD">
<attribute name="MPN" value="SB540E-G"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SB540E-G" package="DO201-15" value="SB540E-GDO-201AD">
<attribute name="MPN" value="SB540E-G"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="R0805_330" package="R0805" value="R0805_330">
<attribute name="MPN" value="CR0805-FX-3300ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="MAX6126AASA21+" package="8-SO" value="MAX6126AASA21+">
<attribute name="MPN" value="MAX6126AASA21+"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="2Ohm_06W" package="0207/10" value="2OHM_06WMBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="MBB02070C2008FRP00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="C0805_10uF:35V" package="C0805" value="C0805_10UF/35V">
<attribute name="MPN" value="GRM21BC8YA106KE11L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="C0805_10uF:35V" package="C0805" value="C0805_10UF/35V">
<attribute name="MPN" value="GRM21BC8YA106KE11L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="C0805_10uF:35V" package="C0805" value="C0805_10UF/35V">
<attribute name="MPN" value="GRM21BC8YA106KE11L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="LM334Z:LFT1" package="TO92" value="LM334Z/LFT1TO-92">
<attribute name="MPN" value="LM334Z/LFT1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library=" 1N457" package="DO35-7" value="1N457DO-35">
<attribute name="MPN" value="1N457"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="R0805_10k" package="R0805" value="R0805_10K">
<attribute name="MPN" value="RMCF0805JT10K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="R0805_10k" package="R0805" value="R0805_10K">
<attribute name="MPN" value="RMCF0805JT10K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="R0805_1k" package="R0805" value="R0805_1K">
<attribute name="MPN" value="CRGCQ0805J1K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="R0805_100" package="R0805" value="R0805_100">
<attribute name="MPN" value="CRGCQ0805J100R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="2N3904-AP" package="TO92" value="2N3904-APTO-92">
<attribute name="MPN" value="2N3904-AP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="2N3904-AP" package="TO92" value="2N3904-APTO-92">
<attribute name="MPN" value="2N3904-AP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="C0805_100nF:50V" package="C0805" value="C0805_100NF/50V">
<attribute name="MPN" value="CC0805ZRY5V9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="R0805_330" package="R0805" value="R0805_330">
<attribute name="MPN" value="CR0805-FX-3300ELF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="C0805_1uF:50V" package="C0805" value="C0805_1UF/50V">
<attribute name="MPN" value="CL21B105KBFNNNG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="R0805_10k_0.1%" package="R0805" value="R0805_10K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB103V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="R0805_100_0.1%" package="R0805" value="R0805_100_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB101V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="R0805_100_0.1%" package="R0805" value="R0805_100_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB101V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="R0805_2M" package="R0805" value="R0805_2M">
<attribute name="MPN" value="KTR10EZPF2004"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="20Ohm_06W_0.1%" package="0207/10" value="20OHM_06W_0.1%MBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="YR1B20RCC"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="20Ohm_06W_0.1%" package="0207/10" value="20OHM_06W_0.1%MBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="YR1B20RCC"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="20Ohm_06W_0.1%" package="0207/10" value="20OHM_06W_0.1%MBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="YR1B20RCC"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="20Ohm_06W_0.1%" package="0207/10" value="20OHM_06W_0.1%MBB/SMA0207">
<attribute name="MPN" value="YR1B20RCC"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="IRLU8721-701PBF" package="TO252" value="IRLU8721-701PBFTO-252">
<attribute name="MPN" value="IRLU8721-701PBF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="R0805_10k" package="R0805" value="R0805_10K">
<attribute name="MPN" value="RMCF0805JT10K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="2N3904-AP" package="TO92" value="2N3904-APTO-92">
<attribute name="MPN" value="2N3904-AP"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="R0805_10k" package="R0805" value="R0805_10K">
<attribute name="MPN" value="RMCF0805JT10K0"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="R0805_133Ohm_0.1%" package="R0805" value="R0805_133OHM_0.1%">
<attribute name="MPN" value="RN73C2A133RBTDF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="R0805_1k33_0.1%" package="R0805" value="R0805_1K33_0.1%">
<attribute name="MPN" value="RG2012P-1331-B-T5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="R0805_2.21k_0.1%" package="R0805" value="R0805_2.21K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB2211V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="R0805_12.1Ohm_0.1%" package="R0805" value="R0805_12.1OHM_0.1%">
<attribute name="MPN" value="RQ73C2A12R1BTD"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="R0805_191k_0.1%" package="R0805" value="R0805_191K_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB1913V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="R0805_52.3Ohm_0.1%" package="R0805" value="R0805_52.3OHM_0.1%">
<attribute name="MPN" value="ERA-6AEB52R3V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="R0805_0Ohm" package="R0805" value="R0805_0OHM">
<attribute name="MPN" value="RMCF0805ZT0R00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="R0805_0Ohm" package="R0805" value="R0805_0OHM">
<attribute name="MPN" value="RMCF0805ZT0R00"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-508" package="W237-132" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="9PIN" package="61300911121" value="61300911121">
<attribute name="MPN" value="61300911121"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="P$3"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="P$4"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="P$4"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="P$7"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC9" pad="6"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="IC11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLIMP">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC10" pad="P$6"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="P$2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RANGE">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS_DAC">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CS_ADC">
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDI">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="IC11" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="IC3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC10" pad="P$7"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="IC10" pad="P$1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-">
<contactref element="IC10" pad="P$3"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
